„BUDOWA CHODNIKA NA DZIAŁCE NR 1837/9 W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena zł**  **(netto)** | **Wartość zł**  **(netto)** | **Wartość zł**  **(brutto)** |
| 1 | Prace projektowe | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Zdjęcie warstwy humusu | m² | 50 |  |  |  |
| 3 | Korytowanie gr. 30 cm z profilowaniem i zagęszczeniem | m² | 50 |  |  |  |
| 4 | Wykonanie warstwy odsączającej z profilowaniem i  zagęszczeniem | m² | 50 |  |  |  |
| 5 | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/30 mm stabilizowanej  mechanicznie C90/3 | m² | 50 |  |  |  |
| 6 | Wykonanie obrzeży o wymiarach 20 cm x 6 cm na ławie o gr. 10 cm z  oporem 10 cm | m | 54 |  |  |  |
| 7 | Ułożenie kostki betonowej  szarej o gr. 6 cm | m² | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |  |