##### Przedmiar robót

I Etap : ***Remont drogi gminnej przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu - działka nr 198/6***

|  |
| --- |
|  |

##### Wariant I - uzupełnienie ubytków istniejącej warstwy ścieralnej betonem asfaltowym AC 16 W,

##### Zakres robót:

##### - oczyszczenie i uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni bitumicznej,

##### - wykonanie koryta na poboczu ( od. 0,00 do +297 m prawa strona – od strony lasu)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-04.01.01 | 23 | Koryto wykonane na poszerzeniu jezdni ręcznie w gruncie kat. II-IV, gł. Koryta 30 cm | m2 | 148,50 |  |  |
| 2 | D-01.02.04 | - | Cięcie nawierzchni z mas mineralno – asfaltowych na gł. 4cm | m | 600 |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | 01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych ręcznie | m2 | 831 |  |  |
| 4 | D-04.03.02 | 01 | Ręczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 831 |  |  |
| 5 | D-04.04.02 | 02a | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 16/31,5 gr warstwy po zagęszczeniu 40 cm | m2 | 148,50 |  |  |
| 6 | D-05.03.05 | 01 | Wykonanie warstwy wyrównawczej miejscowo z mieszanki asfaltowo – mineralnej AC16W, gr. Warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 831 |  |  |