PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY

OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej 003811F - ul. Szkolna w m. Przybymierz - etap I km 0+000,00 – 0+350,00

w ramach zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 444 w Przybymierzu".

INWESTOR:

Gmina Nowogród Bobrzański,

ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański

PROJEKTANT:

Biuro Usług Projektowych DROGOWIEC mgr inż. Piotr Sawiak ul. Spawaczy 5d/7, 65-119 Zielona Góra

BRANŻA:

DROGOWA

Przybymierz – ul. Szkolna – etap I dł. 350 m

Kod główny przedmiotu zamówienia: CPV 45000000-7 Roboty budowlane

# Imię i nazwisko oraz funkcja opracowującego kosztorys : Kosztorysant –

Wartość kosztorysu z podatkiem VAT : Słownie:

Data opracowania kosztorysu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR ROBÓT | | | | |
| **L.p.** | **Pozycja wg specyfikacji** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jednostka nazwa ilość** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **x** | **D.01.00.00.** | **Rodzaj robót: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8** | **x** | **x** |
| 1 | D.01.02.04. | Rozebranie/frezowanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. do 5 cm  mechanicznie z załadunkiem | m2 | 1240,00 |
| 2 | D.01.02.04. | Odwiezienie gruzu i odpadków z terenu rozbiórki na odl. 5 km z utylizacją | m3 | 60,00 |
| **x** | **D.04.00.00.** | **Rodzaj robót: PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9** | **x** | **x** |
| 3 | D.04.03.01. | Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw bitumicznych | m2 | 1240,00 |
| 4 | D.04.08.01. | Wyrównanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P z dowozem z odl. do 5 km,  grubość 4-6 cm, 1240+odsadzki 350x2x0,05= 1275x0,05x2,5= 160 t | t | 160,00 |
| 5 |  | Dodatkowy transport masy z odl. 5 km | t | 160,00 |
| **x** | **D.06.00.00** | **Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8** | **x** | **x** |
| 6 | D.06.03.01 | Uzupełnienie poboczy gruntowych gr. do 10 cm gruntem rodzimym / kruszywem z  profilowania z zagęszczeniem | m3 | 50,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMULARZ CENOWY Załącznik nr  TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH | | | | | | |
| **L.p.** | **Pozycja wg specyfikacji** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jednostka nazwa ilość** | | **Cena jednostk.** | **Wartość** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **x** | **D.01.00.00.** | **Rodzaj robót: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 1 | D.01.02.04. | Rozebranie/frezowanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. do 5 cm  mechanicznie z załadunkiem | m2 | 1240,00 |  |  |
| 2 | D.01.02.04. | Odwiezienie gruzu i odpadków z terenu rozbiórki na odl. 5 km z utylizacją | m3 | 60,00 |  |  |
| **Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | | | | | |  |
| **x** | **D.04.00.00.** | **Rodzaj robót: PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 3 | D.04.03.01. | Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw bitumicznych | m2 | 1240,00 |  |  |
| 4 | D.04.08.01. | Wyrównanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P z dowozem z odl.do 5 km,  grubość 4-6 cm, 1240+odsadzki 350x2x0,05= 1275x0,05x2,5= 160 t | t | 160,00 |  |  |
| 5 |  | Dodatkowy transport masy z odl. 5 km | t | 160,00 |  |  |
| **Razem: PODBUDOWA** | | | | | |  |
| **x** | **D.06.00.00** | **Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 6 | D.06.03.01 | Uzupełnienie poboczy gruntowych gr. do 10 cm gruntem rodzimym / kruszywem z  profilowania z zagęszczeniem | m3 | 50,00 |  |  |
| **Razem: ELEMENTY ULIC** | | | | | |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO)** | | | | | |  |
| **PODATEK VAT 23%** | | | | | |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO)** | | | | | |  |