Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury turystycznej przy kąpielisku – ścieżki

rowerowej o szerokości 2,5 m i długości 375 m przez kładkę w Nowogrodzie Bobrzański

działka ewid nr. 1840/3 oraz 559/1

Zakres inwestycji obejmuje:

1. **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:**

* Roboty pomiarowe przy powierzchniowych i liniowych robotach ziemnych oraz

opracowanie mapy powykonawczej - analogia

* Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
* Plantowanie skarp i korony nasypów
* Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni w gruncie kat. I-IV

1. **BARIERY I OZNAKOWANIE**

* Przymocowanie tablic znaków drogowych C12/16 na początku i końcu ścieżki.
* Zamontowanie bariery ochronnych stalowych przy przepustach

1. **ROBOTY NAWIERZCHNIOWE**

* Wykonanie rowków pod obrzeża i ławy w gruncie
* Przygotowanie ławy pod obrzeża betonowa
* Zamontowanie obrzeży betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
* Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
* Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

w gruncie

* Wykonanie podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi
* Wykonie 937,5 m ² nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej